ATLAS SCT Module Test: TrimDac Response TrimRange -1 - Mon Nov 04 12:23:19 2002 - UNKNOWN - Module k5_302 Page 9 Run 605 Start Scan 6 Module 0

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14 Trim Settings module 0 link 0 TrimRange -1 Nent = 765

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14 Trim Settings module 0 link 1 TrimRange -1 Nent = 766

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Trimmed Threshold (mV)

0 20 40 60 80 100 Trimmed Threshold module 0 link 0 TrimRange -1 Nent = 765

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Trimmed Threshold (mV)

0 20 40 60 80 100 Trimmed Threshold module 0 link 1 TrimRange -1 Nent = 766

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 Trim Distribution chip 0 Nent = 128

3.741 ± Constant = 34.22 0.1327 ± Mean = 5.361 0.09398 ± Sigma = 1.456 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 Trim Distribution chip 1 Nent = 128

2.551 ± Constant = 20.99 0.2111 ± Mean = 7.751 0.1849 ± Sigma = 2.25 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Trim Distribution chip 2 Nent = 128

1.924 ± Constant = 16.83 0.3544 ± Mean = 6.335 0.286 ± Sigma = 2.996 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Trim Distribution chip 3 Nent = 128 5.128 ± Constant = 41.77 0.1059 ± Mean = 3.89 0.09312 ± Sigma = 1.139 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 Trim Distribution chip 4 Nent = 127 4.34 ± Constant = 34.12 0.1355 ± Mean = 4.757 0.1318 ± Sigma = 1.4 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Trim Distribution chip 5 Nent = 126 2.498 ± Constant = 20.13 0.2263 ± Mean = 7.136 0.212 ± Sigma = 2.371 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Trim Distribution chip 0 Nent = 127 2.02 ± Constant = 15.55 0.3119 ± Mean = 8.586 0.3197 ± Sigma = 2.984 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 Trim Distribution chip 1 Nent = 128 3.076 ± Constant = 21.79 0.2217 ± Mean = 7.793 0.2323 ± Sigma = 2.058 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 Trim Distribution chip 2 Nent = 127 3.639 ± Constant = 31.85 0.1476 ± Mean = 3.799 0.1137 ± Sigma = 1.522 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Trim Distribution chip 3 Nent = 128 2.738 ± Constant = 23.47 0.2156 ± Mean = 6.376 0.1881 ± Sigma = 2.164 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Trim Distribution chip 4 Nent = 128 2.516 ± Constant = 21.28 0.2175 ± Mean = 6.125 0.1906 ± Sigma = 2.328 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Trim Distribution chip 5 Nent = 128 2.471 ± Constant = 19.72 0.2432 ± Mean = 8.421 0.2148 ± Sigma = 2.401 ± ± ±

75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 Threshold Distribution chip 0 Nent = 128 3.361 ± Constant = 28.24 0.257 ± Mean = 100.1 0.2512 ± Sigma = 2.212 ± ± ±

75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125

n(channels)

0 10 20 30 40 50 Threshold Distribution chip 1 Nent = 128 5.965 ± Constant = 49.39 0.1503 ± Mean = 100.2 0.1526 ± Sigma = 1.344 ± ± ±

75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125

n(channels)

0 10 20 30 40 50 Threshold Distribution chip 2 Nent = 128 6.751 ± Constant = 58.13 0.1063 ± Mean = 100.1 0.09714 ± Sigma = 1.118 ± ± ±

75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 Threshold Distribution chip 3 Nent = 128

3.145 ± Constant = 26.64 0.3852 ± Mean = 100.3 0.4553 ± Sigma = 2.85 ± ± ±

75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 Threshold Distribution chip 4 Nent = 127

4.064 ± Constant = 32.22 0.2265 ± Mean = 100.1 0.2436 ± Sigma = 2.015 ± ± ±

75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Threshold Distribution chip 5 Nent = 126

5.242 ± Constant = 39.77 0.266 ± Mean = 100.2 0.4338 ± Sigma = 1.941 ± ± ±

75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125

n(channels)

0 10 20 30 40 50 Threshold Distribution chip 0 Nent = 127 6.778 ± Constant = 59.06 0.1035 ± Mean = 99.91 0.08949 ± Sigma = 1.088 ± ± ±

75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125

n(channels)

0 10 20 30 40 50 Threshold Distribution chip 1 Nent = 128 6.505 ± Constant = 55.94 0.1142 ± Mean = 100.1 0.1052 ± Sigma = 1.167 ± ± ±

75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Threshold Distribution chip 2 Nent = 127 2.797 ± Constant = 23.1 1.889 ± Mean = 101.1 3.469 ± Sigma = 5.39 ± ± ±

75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Threshold Distribution chip 3 Nent = 128 6.309 ± Constant = 50.41 0.1361 ± Mean = 100.1 0.1543 ± Sigma = 1.325 ± ± ±

75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125

n(channels)

0 10 20 30 40 50 Threshold Distribution chip 4 Nent = 128 6.155 ± Constant = 51.41 0.1331 ± Mean = 99.96 0.1366 ± Sigma = 1.291 ± ± ±

75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125

n(channels)

0 10 20 30 40 50 Threshold Distribution chip 5 Nent = 128 7.004 ± Constant = 59.1 0.1166 ± Mean = 99.84 0.08633 ± Sigma = 1.029 ± ± ±