ATLAS SCT Noise Occupancy - log scale - Fri Feb 14 17:04:00 2003 - University of Liverpool Page 1 Run 911 Scan 113 Module 0 (OutK5) - Type .

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1

Channel Number

100 200 300 400 500 600 700

THRESHOLD (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Module 0 OutK5 Stream 0 THRESHOLD (mV) Scan

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1

Channel Number

100 200 300 400 500 600 700

THRESHOLD (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Module 0 OutK5 Stream 1 THRESHOLD (mV) Scan

THRESHOLD (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140

Log(occupancy)

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1 Module 0 OutK5 Stream 0 THRESHOLD (mV) Scan

1.84E-005

THRESHOLD (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140

Log(occupancy)

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1 Module 0 OutK5 Stream 1 THRESHOLD (mV) Scan

1.69E-005

ATLAS SCT Noise Occupancy - log scale - Fri Feb 14 17:04:00 2003 - University of Liverpool Page 2 Run 911 Scan 113 Module 0 (OutK5) - Type .

THRESHOLD (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140

Log(occupancy)

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1 Module 0 OutK5 Stream 0 THRESHOLD (mV) Scan

1.77E-005

0 20 40 60 80 100 120 140 840 850 860 870 880 890 Module 0 OutK5 Icc

THRESHOLD (mV)

Icc(mA)

890mA Typical

890mA Max

0 20 40 60 80 100 120 140 550 600 650 700 750 800 850 Module 0 OutK5 Idd

THRESHOLD (mV)

Idd(mA)

560mA Typical

830mA Max

0 20 40 60 80 100 120 140 5.4 5.6 5.8 6 6.2 6.4 Module 0 OutK5 Power

THRESHOLD (mV)

Power(W)

6

5.36W Typical

6.33W Max

ATLAS SCT Noise Occupancy - log scale - Fri Feb 14 17:04:00 2003 - University of Liverpool Page 3 Run 911 Scan 113 Module 0 (OutK5) - Type .

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 0 chip 0

1445 ENC

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 0 chip 1

1330 ENC

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

-20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 0 chip 2

1425 ENC

0 0.5 1 1.5 2 2.5 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 0 chip 3

1448 ENC

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 0 chip 4

1476 ENC

0 0.5 1 1.5 2 2.5 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 0 chip 5

1624 ENC

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 -20

-15

-10

-5

0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 1 chip 0

1461 ENC

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 1 chip 1

1391 ENC

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 1 chip 2

1509 ENC

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 1 chip 3

1395 ENC

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 1 chip 4

1386 ENC

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2

-20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 1 chip 5

1427 ENC