ATLAS SCT Module Test: TrimDac Response TrimRange -1 - Thu Feb 27 14:14:49 2003 - University of Liverpool

Page 9 Run 921 Start Scan 6 Module 0 (K5-507) - Type .

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14 Trim Settings module 0 link 0 TrimRange -1 Nent = 766

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 Trim Settings module 0 link 1 TrimRange -1 Nent = 764

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Trimmed Threshold (mV)

0 20 40 60 80 100 Trimmed Threshold module 0 link 0 TrimRange -1 Nent = 766

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Trimmed Threshold (mV)

0 20 40 60 80 100 Trimmed Threshold module 0 link 1 TrimRange -1 Nent = 764

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Trim Distribution chip 0 Nent = 128

3.241 ± Constant = 27.17 0.1701 ± Mean = 6.474 0.1451 ± Sigma = 1.811 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 Trim Distribution chip 1 Nent = 127

3.377 ± Constant = 26.4 0.2008 ± Mean = 6.763 0.1982 ± Sigma = 1.857 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 Trim Distribution chip 2 Nent = 128 6.081 ± Constant = 53.65 0.09135 ± Mean = 2.923 0.06553 ± Sigma = 0.9171 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Trim Distribution chip 3 Nent = 128 5.571 ± Constant = 50.16 0.09092 ± Mean = 3.415 0.06904 ± Sigma = 1.011 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 Trim Distribution chip 4 Nent = 128 5.538 ± Constant = 45.11 0.1001 ± Mean = 3.742 0.09234 ± Sigma = 1.099 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 60 70 Trim Distribution chip 5 Nent = 127 8.563 ± Constant = 74.69 0.06363 ± Mean = 1.948 0.05188 ± Sigma = 0.679 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Trim Distribution chip 0 Nent = 128 4.818 ± Constant = 41.69 0.1099 ± Mean = 3.486 0.09135 ± Sigma = 1.199 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Trim Distribution chip 1 Nent = 127 2.989 ± Constant = 26.17 0.1669 ± Mean = 6.733 0.1122 ± Sigma = 1.726 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Trim Distribution chip 2 Nent = 127 2.817 ± Constant = 23.43 0.2021 ± Mean = 7.406 0.1818 ± Sigma = 2.081 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Trim Distribution chip 3 Nent = 127 2.709 ± Constant = 24.45 0.1882 ± Mean = 7.677 0.1395 ± Sigma = 2.033 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 Trim Distribution chip 4 Nent = 127 2.449 ± Constant = 21.3 0.2327 ± Mean = 7.044 0.1854 ± Sigma = 2.327 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 10 20 30 40 50 60 70 Trim Distribution chip 5 Nent = 128 8.155 ± Constant = 69.89 0.06652 ± Mean = 2.181 0.05806 ± Sigma = 0.7271 ± ± ±

70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Threshold Distribution chip 0 Nent = 128 5.741 ± Constant = 46.55 0.1653 ± Mean = 95.11 0.1978 ± Sigma = 1.484 ± ± ±

70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Threshold Distribution chip 1 Nent = 127 5.519 ± Constant = 43.8 0.2009 ± Mean = 94.78 0.2673 ± Sigma = 1.648 ± ± ±

70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Threshold Distribution chip 2 Nent = 128 2.357 ± Constant = 20.9 0.3052 ± Mean = 95.01 0.2082 ± Sigma = 2.715 ± ± ±

70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Threshold Distribution chip 3 Nent = 128

2.808 ± Constant = 26.57 0.5047 ± Mean = 95.99 0.2961 ± Sigma = 2.496 ± ± ±

70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 Threshold Distribution chip 4 Nent = 128

2.904 ± Constant = 25.84 0.2085 ± Mean = 95.1 0.1155 ± Sigma = 1.993 ± ± ±

70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Threshold Distribution chip 5 Nent = 127

1.544 ± Constant = 12.38 0.6102 ± Mean = 95.29 0.6192 ± Sigma = 4.733 ± ± ±

70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Threshold Distribution chip 0 Nent = 128 2.978 ± Constant = 23.33 1.038 ± Mean = 95.32 2.38 ± Sigma = 4.782 ± ± ±

70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Threshold Distribution chip 1 Nent = 127 5.535 ± Constant = 44.17 0.1925 ± Mean = 95.11 0.2488 ± Sigma = 1.612 ± ± ±

70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Threshold Distribution chip 2 Nent = 127 5.552 ± Constant = 44.2 0.1889 ± Mean = 94.97 0.2492 ± Sigma = 1.613 ± ± ±

70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

n(channels)

0 10 20 30 40 50 Threshold Distribution chip 3 Nent = 127 6.05 ± Constant = 51.71 0.1486 ± Mean = 94.54 0.1411 ± Sigma = 1.302 ± ± ±

70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

n(channels)

0 10 20 30 40 50 Threshold Distribution chip 4 Nent = 127 6.468 ± Constant = 55.14 0.1154 ± Mean = 95.03 0.1079 ± Sigma = 1.175 ± ± ±

70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Threshold Distribution chip 5 Nent = 128 1.842 ± Constant = 15.82 0.6687 ± Mean = 93.96 0.6845 ± Sigma = 4.467 ± ± ±