ATLAS SCT Noise Occupancy - log scale - Tue Nov 26 13:48:06 2002 - UNKNOWN Page 1 Run 688 Scan 45 Module 0 (k5_1) - Type .

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1

Channel Number

100 200 300 400 500 600 700

THRESHOLD (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Module 0 k5_1 Stream 0 THRESHOLD (mV) Scan

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1

Channel Number

100 200 300 400 500 600 700

THRESHOLD (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Module 0 k5_1 Stream 1 THRESHOLD (mV) Scan

THRESHOLD (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140

Log(occupancy)

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1 Module 0 k5_1 Stream 0 THRESHOLD (mV) Scan

1.80E-005

THRESHOLD (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140

Log(occupancy)

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1 Module 0 k5_1 Stream 1 THRESHOLD (mV) Scan

2.00E-005

ATLAS SCT Noise Occupancy - log scale - Tue Nov 26 13:48:06 2002 - UNKNOWN Page 2 Run 688 Scan 45 Module 0 (k5_1) - Type .

THRESHOLD (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140

Log(occupancy)

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1 Module 0 k5_1 Stream 0 THRESHOLD (mV) Scan

1.90E-005

0 20 40 60 80 100 120 140 160 920 930 940 950 960 970 980 Module 0 k5_1 Icc

THRESHOLD (mV)

Icc(mA)

970mA Typical

980mA Max

0 20 40 60 80 100 120 140 160 550 600 650 700 750 Module 0 k5_1 Idd

THRESHOLD (mV)

Idd(mA)

570mA Typical

740mA Max

0 20 40 60 80 100 120 140 160 5.6 5.7 5.8 5.9 6 6.1 6.2 6.3 Module 0 k5_1 Power

THRESHOLD (mV)

Power(W)

6

5.68W Typical

6.25W Max

ATLAS SCT Noise Occupancy - log scale - Tue Nov 26 13:48:06 2002 - UNKNOWN Page 3 Run 688 Scan 45 Module 0 (k5_1) - Type .

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 0 chip 0

1572 ENC

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 0 chip 1

1616 ENC

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 0 chip 2

1469 ENC

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 0 chip 3

1420 ENC

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2

-20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 0 chip 4

1473 ENC

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 0 chip 5

1385 ENC

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 1 chip 0

1436 ENC

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 1 chip 1

1423 ENC

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 1 chip 2

1435 ENC

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 -20

-15

-10

-5

0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 1 chip 3

1481 ENC

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 -20

-15

-10

-5

0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 1 chip 4

1559 ENC

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 1 chip 5

1554 ENC