ATLAS SCT Module Test: Response vs. Channel - Tue Nov 26 13:25:28 2002 - UNKNOWN

Page 1 Run 688 Start Scan 35 Stream 0 Module 0 (k5_1) - Type .

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Vt50 (mV

0 50 100 150 200 250 Vt50 at 2.00fC Nent = 760

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Gain (mV/fC)

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 Gain at 2.00fC Nent = 760

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Extrapolated Offset (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Extrapolated Offset Nent = 760

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Input Noise (ENC)

500 1000

1500

2000

2500

3000

Input Noise at 2.00fC Nent = 760

Vt50 (mV)

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Chip 0 Vt50 at 2.00fC Nent = 128

1.223 ± Constant = 11.3 0.1997 ± Mean = 154.3 0.1412 ± Sigma = 2.26 ± ± ±

Vt50 (mV)

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 1 Vt50 at 2.00fC Nent = 127

1.036 ± Constant = 9.535 0.2358 ± Mean = 155.5 0.1667 ± Sigma = 2.657 ± ± ±

Vt50 (mV)

120 130 140 150 160 170 180 190 200 210

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Chip 2 Vt50 at 2.00fC Nent = 128

0.6325 ± Constant = 5.843 0.3863 ± Mean = 160.5 0.2731 ± Sigma = 4.37 ± ± ±

Vt50 (mV)

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 3 Vt50 at 2.00fC Nent = 123 1.428 ± Constant = 12.93 0.1711 ± Mean = 155.9 0.1209 ± Sigma = 1.897 ± ± ±

Vt50 (mV)

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 Chip 4 Vt50 at 2.00fC Nent = 127 0.978 ± Constant = 8.999 0.2498 ± Mean = 151.8 0.1766 ± Sigma = 2.815 ± ± ±

Vt50 (mV)

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Chip 5 Vt50 at 2.00fC Nent = 127 1.516 ± Constant = 13.95 0.1612 ± Mean = 152.7 0.114 ± Sigma = 1.816 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Chip 0 Gain at 2.00fC Nent = 128 1.863 ± Constant = 17.21 0.1311 ± Mean = 55.75 0.09272 ± Sigma = 1.484 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Chip 1 Gain at 2.00fC Nent = 127 1.753 ± Constant = 16.13 0.1394 ± Mean = 54.09 0.09857 ± Sigma = 1.571 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Chip 2 Gain at 2.00fC Nent = 128 2.131 ± Constant = 19.68 0.1146 ± Mean = 56.89 0.08106 ± Sigma = 1.297 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Chip 3 Gain at 2.00fC Nent = 123 1.939 ± Constant = 17.56 0.126 ± Mean = 54.47 0.08907 ± Sigma = 1.397 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Chip 4 Gain at 2.00fC Nent = 127 1.834 ± Constant = 16.87 0.1332 ± Mean = 51.47 0.09421 ± Sigma = 1.502 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 5 Gain at 2.00fC Nent = 127 2.121 ± Constant = 19.51 0.1152 ± Mean = 51.08 0.08145 ± Sigma = 1.298 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 0 Extrapolated Offset Nent = 128 1.561 ± Constant = 14.42 0.3131 ± Mean = 42.45 0.2214 ± Sigma = 3.542 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Chip 1 Extrapolated Offset Nent = 127 1.77 ± Constant = 16.28 0.2761 ± Mean = 46.22 0.1952 ± Sigma = 3.111 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 Chip 2 Extrapolated Offset Nent = 128 1.13 ± Constant = 10.43 0.4326 ± Mean = 44.53 0.3059 ± Sigma = 4.894 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 3 Extrapolated Offset Nent = 123

2.731 ± Constant = 24.73 0.1789 ± Mean = 46.06 0.1265 ± Sigma = 1.984 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 4 Extrapolated Offset Nent = 127

2.341 ± Constant = 21.54 0.2087 ± Mean = 49.37 0.1476 ± Sigma = 2.352 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 5 Extrapolated Offset Nent = 127

2.985 ± Constant = 27.47 0.1637 ± Mean = 50.35 0.1157 ± Sigma = 1.845 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Chip 0 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 5.04 ± Constant = 46.37 3.232 ± Mean = 1462 2.285 ± Sigma = 36.42 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 Chip 1 Input Noise at 2.00fC Nent = 127 3.3 ± Constant = 30.25 4.935 ± Mean = 1561 3.49 ± Sigma = 55.4 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Chip 2 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 4.841 ± Constant = 44.72 3.364 ± Mean = 1389 2.379 ± Sigma = 38.06 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Chip 3 Input Noise at 2.00fC Nent = 123 4.151 ± Constant = 37.59 3.924 ± Mean = 1420 2.774 ± Sigma = 43.52 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Chip 4 Input Noise at 2.00fC Nent = 127 4.058 ± Constant = 37.34 4.014 ± Mean = 1437 2.838 ± Sigma = 45.23 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 Chip 5 Input Noise at 2.00fC Nent = 127 3.778 ± Constant = 34.77 4.311 ± Mean = 1418 3.048 ± Sigma = 48.58 ± ± ±

ATLAS SCT Module Test: Response Curve - Tue Nov 26 13:25:28 2002 - UNKNOWN Page 2 Run 688 Start Scan 35 Stream 0 Module 0 (k5_1) - Type .

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 0 Response Curve Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 1 Response Curve Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 2 Response Curve Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 3 Response Curve Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 4 Response Curve Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 5 Response Curve Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 0 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 1 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 2 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 3 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 4 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 5 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 0 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 1 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 2 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 3 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 4 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 5 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 0 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 1 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 2 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 3 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 4 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 5 Input Noise Nent = 0

ATLAS SCT Module Test: Response vs. Channel - Tue Nov 26 13:25:28 2002 - UNKNOWN

Page 3 Run 688 Start Scan 35 Stream 1 Module 0 (k5_1) - Type .

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Vt50 (mV

0 50 100 150 200 250 Vt50 at 2.00fC Nent = 761

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Gain (mV/fC)

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 Gain at 2.00fC Nent = 761

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Extrapolated Offset (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Extrapolated Offset Nent = 761

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Input Noise (ENC)

500 1000

1500

2000

2500

3000

Input Noise at 2.00fC Nent = 761

Vt50 (mV)

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Chip 0 Vt50 at 2.00fC Nent = 127

1.068 ± Constant = 9.827 0.2287 ± Mean = 152.3 0.1617 ± Sigma = 2.578 ± ± ±

Vt50 (mV)

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Chip 1 Vt50 at 2.00fC Nent = 127

1.295 ± Constant = 11.92 0.1886 ± Mean = 153.8 0.1334 ± Sigma = 2.126 ± ± ±

Vt50 (mV)

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 2 Vt50 at 2.00fC Nent = 127

1.152 ± Constant = 10.6 0.2121 ± Mean = 154.6 0.15 ± Sigma = 2.391 ± ± ±

Vt50 (mV)

120 130 140 150 160 170 180 190 200 210

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 Chip 3 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 1.029 ± Constant = 9.506 0.2374 ± Mean = 161.6 0.1679 ± Sigma = 2.686 ± ± ±

Vt50 (mV)

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Chip 4 Vt50 at 2.00fC Nent = 127 1.786 ± Constant = 16.43 0.1368 ± Mean = 156.6 0.09674 ± Sigma = 1.542 ± ± ±

Vt50 (mV)

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 5 Vt50 at 2.00fC Nent = 125 1.096 ± Constant = 10.01 0.2229 ± Mean = 154.1 0.1576 ± Sigma = 2.492 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Chip 0 Gain at 2.00fC Nent = 127 1.964 ± Constant = 18.07 0.1244 ± Mean = 51.4 0.08797 ± Sigma = 1.402 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Chip 1 Gain at 2.00fC Nent = 127 1.729 ± Constant = 15.91 0.1413 ± Mean = 54.71 0.09992 ± Sigma = 1.593 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 2 Gain at 2.00fC Nent = 127 2.239 ± Constant = 20.6 0.1091 ± Mean = 53.68 0.07715 ± Sigma = 1.23 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Chip 3 Gain at 2.00fC Nent = 128 1.903 ± Constant = 17.58 0.1284 ± Mean = 58.84 0.09078 ± Sigma = 1.453 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 4 Gain at 2.00fC Nent = 127 2.636 ± Constant = 24.25 0.09268 ± Mean = 55.66 0.06553 ± Sigma = 1.044 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Chip 5 Gain at 2.00fC Nent = 125 1.911 ± Constant = 17.44 0.1278 ± Mean = 52.56 0.0904 ± Sigma = 1.429 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Chip 0 Extrapolated Offset Nent = 127 2.226 ± Constant = 20.48 0.2195 ± Mean = 50.19 0.1552 ± Sigma = 2.474 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 1 Extrapolated Offset Nent = 127 2.616 ± Constant = 24.07 0.1868 ± Mean = 45.68 0.1321 ± Sigma = 2.105 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 2 Extrapolated Offset Nent = 127 2.445 ± Constant = 22.5 0.1998 ± Mean = 47.11 0.1413 ± Sigma = 2.252 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Chip 3 Extrapolated Offset Nent = 128

1.78 ± Constant = 16.45 0.2745 ± Mean = 41.35 0.1941 ± Sigma = 3.105 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 4 Extrapolated Offset Nent = 127

2.57 ± Constant = 23.65 0.1901 ± Mean = 44.49 0.1344 ± Sigma = 2.143 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Chip 5 Extrapolated Offset Nent = 125

1.634 ± Constant = 14.92 0.299 ± Mean = 48.01 0.2114 ± Sigma = 3.343 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Chip 0 Input Noise at 2.00fC Nent = 127 4.685 ± Constant = 42.94 3.477 ± Mean = 1521 2.458 ± Sigma = 39.03 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 1 Input Noise at 2.00fC Nent = 127 5.424 ± Constant = 49.71 3.003 ± Mean = 1489 2.123 ± Sigma = 33.7 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Chip 2 Input Noise at 2.00fC Nent = 127 4.976 ± Constant = 45.79 3.273 ± Mean = 1448 2.314 ± Sigma = 36.88 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 Chip 3 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 3.218 ± Constant = 29.61 5.061 ± Mean = 1516 3.579 ± Sigma = 57.04 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Chip 4 Input Noise at 2.00fC Nent = 127 4.361 ± Constant = 40.13 3.734 ± Mean = 1492 2.64 ± Sigma = 42.08 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 Chip 5 Input Noise at 2.00fC Nent = 125 3.913 ± Constant = 35.58 4.162 ± Mean = 1485 2.943 ± Sigma = 46.35 ± ± ±

ATLAS SCT Module Test: Response Curve - Tue Nov 26 13:25:28 2002 - UNKNOWN Page 4 Run 688 Start Scan 35 Stream 1 Module 0 (k5_1) - Type .

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 0 Response Curve Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 1 Response Curve Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 2 Response Curve Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 3 Response Curve Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 4 Response Curve Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 5 Response Curve Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 0 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 1 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 2 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 3 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 4 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 5 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 0 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 1 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 2 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 3 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 4 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 5 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 0 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 1 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 2 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 3 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 4 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 5 Input Noise Nent = 0