ATLAS SCT Module Test: Response vs. Channel - Tue Dec 03 13:45:17 2002 - UNKNOWN

Page 1 Run 713 Start Scan 37 Stream 0 Module 0 (k5_1) - Type .

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Vt50 (mV

0 50 100 150 200 250 Vt50 at 2.00fC Nent = 759

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Gain (mV/fC)

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 Gain at 2.00fC Nent = 759

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Extrapolated Offset (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Extrapolated Offset Nent = 759

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Input Noise (ENC)

500 1000

1500

2000

2500

3000

Input Noise at 2.00fC Nent = 759

Vt50 (mV)

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 0 Vt50 at 2.00fC Nent = 128

1.321 ± Constant = 12.2 0.1849 ± Mean = 151.3 0.1308 ± Sigma = 2.092 ± ± ±

Vt50 (mV)

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 Chip 1 Vt50 at 2.00fC Nent = 126

0.9436 ± Constant = 8.648 0.2589 ± Mean = 153 0.1831 ± Sigma = 2.906 ± ± ±

Vt50 (mV)

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 Chip 2 Vt50 at 2.00fC Nent = 128

0.6073 ± Constant = 5.61 0.4023 ± Mean = 157.3 0.2844 ± Sigma = 4.551 ± ± ±

Vt50 (mV)

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 3 Vt50 at 2.00fC Nent = 123 1.394 ± Constant = 12.62 0.1753 ± Mean = 157.4 0.1239 ± Sigma = 1.944 ± ± ±

Vt50 (mV)

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 4 Vt50 at 2.00fC Nent = 127 1.144 ± Constant = 10.53 0.2135 ± Mean = 154.8 0.151 ± Sigma = 2.406 ± ± ±

Vt50 (mV)

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 Chip 5 Vt50 at 2.00fC Nent = 127 1.123 ± Constant = 10.33 0.2176 ± Mean = 154 0.1538 ± Sigma = 2.452 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Chip 0 Gain at 2.00fC Nent = 128 2.14 ± Constant = 19.76 0.1142 ± Mean = 53.62 0.08074 ± Sigma = 1.292 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Chip 1 Gain at 2.00fC Nent = 126 1.751 ± Constant = 16.04 0.1396 ± Mean = 52.26 0.09868 ± Sigma = 1.567 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Chip 2 Gain at 2.00fC Nent = 128 2.165 ± Constant = 20 0.1128 ± Mean = 55.7 0.07979 ± Sigma = 1.277 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Chip 3 Gain at 2.00fC Nent = 123 1.71 ± Constant = 15.49 0.1429 ± Mean = 56.41 0.101 ± Sigma = 1.584 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Chip 4 Gain at 2.00fC Nent = 127 1.762 ± Constant = 16.21 0.1386 ± Mean = 54.31 0.09803 ± Sigma = 1.562 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 5 Gain at 2.00fC Nent = 127 1.988 ± Constant = 18.29 0.1229 ± Mean = 53.15 0.08691 ± Sigma = 1.385 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Chip 0 Extrapolated Offset Nent = 128 2.19 ± Constant = 20.23 0.2231 ± Mean = 44.66 0.1578 ± Sigma = 2.524 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 1 Extrapolated Offset Nent = 126 2.507 ± Constant = 22.98 0.1949 ± Mean = 47.74 0.1378 ± Sigma = 2.187 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 Chip 2 Extrapolated Offset Nent = 128 1.273 ± Constant = 11.75 0.384 ± Mean = 44.06 0.2715 ± Sigma = 4.344 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Chip 3 Extrapolated Offset Nent = 123

2.497 ± Constant = 22.61 0.1957 ± Mean = 42.17 0.1384 ± Sigma = 2.17 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Chip 4 Extrapolated Offset Nent = 127

1.841 ± Constant = 16.94 0.2654 ± Mean = 44.67 0.1877 ± Sigma = 2.991 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Chip 5 Extrapolated Offset Nent = 127

1.959 ± Constant = 18.02 0.2495 ± Mean = 46.18 0.1764 ± Sigma = 2.811 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Chip 0 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 4.785 ± Constant = 44.03 3.404 ± Mean = 1478 2.407 ± Sigma = 38.36 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 Chip 1 Input Noise at 2.00fC Nent = 126 3.432 ± Constant = 31.32 4.746 ± Mean = 1542 3.356 ± Sigma = 53.07 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Chip 2 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 5.444 ± Constant = 50.28 2.992 ± Mean = 1363 2.116 ± Sigma = 33.85 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Chip 3 Input Noise at 2.00fC Nent = 123 4.26 ± Constant = 38.57 3.824 ± Mean = 1424 2.704 ± Sigma = 42.41 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 Chip 4 Input Noise at 2.00fC Nent = 127 3.746 ± Constant = 34.47 4.347 ± Mean = 1481 3.074 ± Sigma = 48.99 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Chip 5 Input Noise at 2.00fC Nent = 127 3.865 ± Constant = 35.57 4.214 ± Mean = 1515 2.979 ± Sigma = 47.48 ± ± ±

ATLAS SCT Module Test: Response Curve - Tue Dec 03 13:45:17 2002 - UNKNOWN Page 2 Run 713 Start Scan 37 Stream 0 Module 0 (k5_1) - Type .

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 0 Response Curve Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 1 Response Curve Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 2 Response Curve Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 3 Response Curve Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 4 Response Curve Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 5 Response Curve Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 0 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 1 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 2 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 3 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 4 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 5 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 0 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 1 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 2 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 3 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 4 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 5 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 0 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 1 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 2 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 3 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 4 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 5 Input Noise Nent = 0

ATLAS SCT Module Test: Response vs. Channel - Tue Dec 03 13:45:17 2002 - UNKNOWN

Page 3 Run 713 Start Scan 37 Stream 1 Module 0 (k5_1) - Type .

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Vt50 (mV

0 50 100 150 200 250 Vt50 at 2.00fC Nent = 633

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Gain (mV/fC)

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 Gain at 2.00fC Nent = 633

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Extrapolated Offset (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Extrapolated Offset Nent = 633

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Input Noise (ENC)

500 1000

1500

2000

2500

3000

Input Noise at 2.00fC Nent = 633

Vt50 (mV)

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 Chip 0 Vt50 at 2.00fC Nent = 127

1.096 ± Constant = 10.09 0.2228 ± Mean = 154.2 0.1576 ± Sigma = 2.511 ± ± ±

Vt50 (mV)

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Chip 1 Vt50 at 2.00fC Nent = 127

1.53 ± Constant = 14.07 0.1597 ± Mean = 155.1 0.1129 ± Sigma = 1.8 ± ± ±

Vt50 (mV)

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 Chip 2 Vt50 at 2.00fC Nent = 127

1.211 ± Constant = 11.14 0.2018 ± Mean = 155.3 0.1427 ± Sigma = 2.274 ± ± ±

Vt50 (mV)

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

n(Channels)

Chip 3 Vt50 at 2.00fC Nent = 0 1.414 ± Constant = 41.87 1.414 ± Mean = 1449 210 ± Sigma = 40.34 ± ± ±

Vt50 (mV)

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Chip 4 Vt50 at 2.00fC Nent = 127 1.753 ± Constant = 16.13 0.1394 ± Mean = 153.5 0.09857 ± Sigma = 1.571 ± ± ±

Vt50 (mV)

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 Chip 5 Vt50 at 2.00fC Nent = 125 1.196 ± Constant = 10.92 0.2042 ± Mean = 150.5 0.1444 ± Sigma = 2.284 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Chip 0 Gain at 2.00fC Nent = 127 1.783 ± Constant = 16.4 0.137 ± Mean = 53.59 0.09689 ± Sigma = 1.544 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Chip 1 Gain at 2.00fC Nent = 127 1.942 ± Constant = 17.87 0.1258 ± Mean = 56.47 0.08897 ± Sigma = 1.418 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Chip 2 Gain at 2.00fC Nent = 127 2.107 ± Constant = 19.39 0.1159 ± Mean = 54.57 0.08197 ± Sigma = 1.306 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

Chip 3 Gain at 2.00fC Nent = 0 1.414 ± Constant = 41.87 1.414 ± Mean = 1449 210 ± Sigma = 40.34 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 4 Gain at 2.00fC Nent = 127 2.644 ± Constant = 24.33 0.0924 ± Mean = 54.17 0.06533 ± Sigma = 1.041 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Chip 5 Gain at 2.00fC Nent = 125 1.922 ± Constant = 17.55 0.1271 ± Mean = 51.06 0.08986 ± Sigma = 1.421 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Chip 0 Extrapolated Offset Nent = 127 1.703 ± Constant = 15.67 0.2869 ± Mean = 46.05 0.2028 ± Sigma = 3.233 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 1 Extrapolated Offset Nent = 127 2.597 ± Constant = 23.9 0.1881 ± Mean = 41.54 0.133 ± Sigma = 2.12 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Chip 2 Extrapolated Offset Nent = 127 2.06 ± Constant = 18.95 0.2372 ± Mean = 44.87 0.1677 ± Sigma = 2.673 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

Chip 3 Extrapolated Offset Nent = 0

1.414 ± Constant = 41.87 1.414 ± Mean = 1449 210 ± Sigma = 40.34 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Chip 4 Extrapolated Offset Nent = 127

3.651 ± Constant = 33.6 0.1338 ± Mean = 45.32 0.09462 ± Sigma = 1.508 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Chip 5 Extrapolated Offset Nent = 125

2.096 ± Constant = 19.13 0.2331 ± Mean = 48.18 0.1648 ± Sigma = 2.606 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Chip 0 Input Noise at 2.00fC Nent = 127 4.289 ± Constant = 39.31 3.797 ± Mean = 1606 2.685 ± Sigma = 42.62 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Chip 1 Input Noise at 2.00fC Nent = 127 4.366 ± Constant = 40.02 3.73 ± Mean = 1508 2.638 ± Sigma = 41.87 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Chip 2 Input Noise at 2.00fC Nent = 127 4.55 ± Constant = 41.87 3.579 ± Mean = 1449 2.531 ± Sigma = 40.34 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

-1 -0.5 0

0.5 1 Chip 3 Input Noise at 2.00fC Nent = 0 4.399 ± Constant = -14.65 1.414 ± Mean = 1449 210 ± Sigma = 40.34 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Chip 4 Input Noise at 2.00fC Nent = 127 5.061 ± Constant = 46.56 3.218 ± Mean = 1486 2.276 ± Sigma = 36.27 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Chip 5 Input Noise at 2.00fC Nent = 125 4.577 ± Constant = 41.61 3.559 ± Mean = 1492 2.516 ± Sigma = 39.63 ± ± ±

ATLAS SCT Module Test: Response Curve - Tue Dec 03 13:45:17 2002 - UNKNOWN Page 4 Run 713 Start Scan 37 Stream 1 Module 0 (k5_1) - Type .

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 0 Response Curve Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 1 Response Curve Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 2 Response Curve Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 3 Response Curve Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 4 Response Curve Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 5 Response Curve Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 0 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 1 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 2 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 3 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 4 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 5 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 0 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 1 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 2 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 3 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 4 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 5 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 0 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 1 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 2 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 3 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 4 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 5 Input Noise Nent = 0