ATLAS SCT Module Test: Response vs. Channel - Tue Oct 22 13:21:08 2002 - UNKNOWN - Module k5_501_Lpool Page 1 Run 572 Start Scan 35 Module 0 Stream 0

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Vt50 (mV

0 50 100 150 200 250 Vt50 at 2.00fC Nent = 761

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Gain (mV/fC)

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 Gain at 2.00fC Nent = 761

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Extrapolated Offset (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Extrapolated Offset Nent = 761

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Input Noise (ENC)

500 1000

1500

2000

2500

3000

Input Noise at 2.00fC Nent = 761

Vt50 (mV)

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Chip 0 Vt50 at 2.00fC Nent = 127

1.995 ± Constant = 18.36 0.1225 ± Mean = 146.1 0.08659 ± Sigma = 1.38 ± ± ±

Vt50 (mV)

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Chip 1 Vt50 at 2.00fC Nent = 127

1.419 ± Constant = 13.06 0.1721 ± Mean = 150.2 0.1217 ± Sigma = 1.94 ± ± ±

Vt50 (mV)

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Chip 2 Vt50 at 2.00fC Nent = 127

1.601 ± Constant = 14.74 0.1526 ± Mean = 150.2 0.1079 ± Sigma = 1.719 ± ± ±

Vt50 (mV)

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 3 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 1.118 ± Constant = 10.29 0.2185 ± Mean = 146.6 0.1545 ± Sigma = 2.462 ± ± ±

Vt50 (mV)

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Chip 4 Vt50 at 2.00fC Nent = 127 1.49 ± Constant = 13.71 0.164 ± Mean = 148.6 0.116 ± Sigma = 1.848 ± ± ±

Vt50 (mV)

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Chip 5 Vt50 at 2.00fC Nent = 125 1.906 ± Constant = 17.4 0.1282 ± Mean = 146.1 0.09065 ± Sigma = 1.433 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 0 Gain at 2.00fC Nent = 127 2.557 ± Constant = 23.53 0.09555 ± Mean = 51.07 0.06756 ± Sigma = 1.077 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Chip 1 Gain at 2.00fC Nent = 127 1.821 ± Constant = 16.75 0.1342 ± Mean = 53.77 0.09488 ± Sigma = 1.512 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 2 Gain at 2.00fC Nent = 127 2.158 ± Constant = 19.86 0.1132 ± Mean = 54.04 0.08005 ± Sigma = 1.276 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 3 Gain at 2.00fC Nent = 128 2.879 ± Constant = 26.6 0.08485 ± Mean = 52.23 0.06 ± Sigma = 0.96 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 4 Gain at 2.00fC Nent = 127 2.53 ± Constant = 23.28 0.09657 ± Mean = 52.3 0.06828 ± Sigma = 1.088 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 5 Gain at 2.00fC Nent = 125 2.24 ± Constant = 20.45 0.109 ± Mean = 49.64 0.0771 ± Sigma = 1.219 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 0 Extrapolated Offset Nent = 127 2.733 ± Constant = 25.15 0.1788 ± Mean = 43.26 0.1264 ± Sigma = 2.015 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Chip 1 Extrapolated Offset Nent = 127 2.539 ± Constant = 23.36 0.1925 ± Mean = 40.26 0.1361 ± Sigma = 2.169 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 2 Extrapolated Offset Nent = 127 2.722 ± Constant = 25.04 0.1795 ± Mean = 39.53 0.1269 ± Sigma = 2.023 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Chip 3 Extrapolated Offset Nent = 128

1.912 ± Constant = 17.59 0.2556 ± Mean = 40.81 0.1807 ± Sigma = 2.88 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 4 Extrapolated Offset Nent = 127

3.203 ± Constant = 29.47 0.1526 ± Mean = 42.05 0.1079 ± Sigma = 1.719 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 Chip 5 Extrapolated Offset Nent = 125

2.551 ± Constant = 23.29 0.1915 ± Mean = 45.02 0.1354 ± Sigma = 2.141 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 0 Input Noise at 2.00fC Nent = 127 5.861 ± Constant = 53.93 2.779 ± Mean = 1570 1.965 ± Sigma = 31.32 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Chip 1 Input Noise at 2.00fC Nent = 127 4.281 ± Constant = 39.39 3.804 ± Mean = 1477 2.69 ± Sigma = 42.87 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Chip 2 Input Noise at 2.00fC Nent = 127 4.65 ± Constant = 42.79 3.503 ± Mean = 1443 2.477 ± Sigma = 39.47 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Chip 3 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 4.719 ± Constant = 43.6 3.451 ± Mean = 1468 2.44 ± Sigma = 39.04 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Chip 4 Input Noise at 2.00fC Nent = 127 4.126 ± Constant = 37.96 3.948 ± Mean = 1507 2.791 ± Sigma = 44.49 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Chip 5 Input Noise at 2.00fC Nent = 125 4.135 ± Constant = 37.75 3.938 ± Mean = 1577 2.785 ± Sigma = 44.03 ± ± ±

ATLAS SCT Module Test: Response Curve - Tue Oct 22 13:21:08 2002 - UNKNOWN - Module k5_501_Lpool Page 2 Run 572 Start Scan 35 Module 0 Stream 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 0 Response Curve Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 1 Response Curve Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 2 Response Curve Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 3 Response Curve Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 4 Response Curve Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 5 Response Curve Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 0 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 1 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 2 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 3 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 4 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 5 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 0 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 1 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 2 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 3 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 4 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 5 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 0 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 1 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 2 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 3 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 4 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 5 Input Noise Nent = 0

ATLAS SCT Module Test: Response vs. Channel - Tue Oct 22 13:21:08 2002 - UNKNOWN - Module k5_501_Lpool Page 3 Run 572 Start Scan 35 Module 0 Stream 1

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Vt50 (mV

0 50 100 150 200 250 Vt50 at 2.00fC Nent = 758

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Gain (mV/fC)

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 Gain at 2.00fC Nent = 758

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Extrapolated Offset (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Extrapolated Offset Nent = 758

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Input Noise (ENC)

500 1000

1500

2000

2500

3000

Input Noise at 2.00fC Nent = 758

Vt50 (mV)

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Chip 0 Vt50 at 2.00fC Nent = 127

1.685 ± Constant = 15.51 0.145 ± Mean = 146.4 0.1025 ± Sigma = 1.634 ± ± ±

Vt50 (mV)

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Chip 1 Vt50 at 2.00fC Nent = 127

1.694 ± Constant = 15.59 0.1442 ± Mean = 149.5 0.102 ± Sigma = 1.625 ± ± ±

Vt50 (mV)

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Chip 2 Vt50 at 2.00fC Nent = 127

1.486 ± Constant = 13.67 0.1644 ± Mean = 151 0.1162 ± Sigma = 1.853 ± ± ±

Vt50 (mV)

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Chip 3 Vt50 at 2.00fC Nent = 127 1.949 ± Constant = 17.93 0.1253 ± Mean = 148.9 0.08863 ± Sigma = 1.413 ± ± ±

Vt50 (mV)

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Chip 4 Vt50 at 2.00fC Nent = 126 1.631 ± Constant = 14.94 0.1498 ± Mean = 150.5 0.1059 ± Sigma = 1.682 ± ± ±

Vt50 (mV)

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Chip 5 Vt50 at 2.00fC Nent = 124 1.808 ± Constant = 16.44 0.1351 ± Mean = 148.4 0.09554 ± Sigma = 1.505 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 0 Gain at 2.00fC Nent = 127 2.41 ± Constant = 22.17 0.1014 ± Mean = 50.75 0.07168 ± Sigma = 1.142 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 1 Gain at 2.00fC Nent = 127 2.269 ± Constant = 20.88 0.1077 ± Mean = 53.21 0.07614 ± Sigma = 1.213 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Chip 2 Gain at 2.00fC Nent = 127 1.995 ± Constant = 18.35 0.1225 ± Mean = 54.62 0.08661 ± Sigma = 1.38 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 3 Gain at 2.00fC Nent = 127 2.564 ± Constant = 23.59 0.09527 ± Mean = 52.94 0.06736 ± Sigma = 1.074 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Chip 4 Gain at 2.00fC Nent = 126 2.264 ± Constant = 20.75 0.1079 ± Mean = 54.39 0.07629 ± Sigma = 1.211 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 5 Gain at 2.00fC Nent = 124 2.614 ± Constant = 23.77 0.09345 ± Mean = 52.39 0.06608 ± Sigma = 1.041 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 0 Extrapolated Offset Nent = 127 3.155 ± Constant = 29.03 0.1549 ± Mean = 43.52 0.1095 ± Sigma = 1.745 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 1 Extrapolated Offset Nent = 127 3.014 ± Constant = 27.73 0.1621 ± Mean = 41.12 0.1146 ± Sigma = 1.827 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 2 Extrapolated Offset Nent = 127 2.558 ± Constant = 23.54 0.191 ± Mean = 39.43 0.135 ± Sigma = 2.152 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Chip 3 Extrapolated Offset Nent = 127

2.943 ± Constant = 27.08 0.166 ± Mean = 41.16 0.1174 ± Sigma = 1.871 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 4 Extrapolated Offset Nent = 126

2.678 ± Constant = 24.55 0.1824 ± Mean = 39.57 0.129 ± Sigma = 2.048 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 5 Extrapolated Offset Nent = 124

3.104 ± Constant = 28.22 0.1574 ± Mean = 41.52 0.1113 ± Sigma = 1.753 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Chip 0 Input Noise at 2.00fC Nent = 127 5.074 ± Constant = 46.5 3.21 ± Mean = 1490 2.27 ± Sigma = 36.03 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 1 Input Noise at 2.00fC Nent = 127 5.48 ± Constant = 50.42 2.972 ± Mean = 1426 2.101 ± Sigma = 33.49 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Chip 2 Input Noise at 2.00fC Nent = 127 4.605 ± Constant = 42.37 3.537 ± Mean = 1438 2.501 ± Sigma = 39.86 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Chip 3 Input Noise at 2.00fC Nent = 127 4.525 ± Constant = 41.63 3.6 ± Mean = 1490 2.545 ± Sigma = 40.56 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Chip 4 Input Noise at 2.00fC Nent = 126 4.61 ± Constant = 42.25 3.533 ± Mean = 1505 2.498 ± Sigma = 39.66 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 Chip 5 Input Noise at 2.00fC Nent = 124 4.183 ± Constant = 38.03 3.894 ± Mean = 1530 2.753 ± Sigma = 43.36 ± ± ±

ATLAS SCT Module Test: Response Curve - Tue Oct 22 13:21:08 2002 - UNKNOWN - Module k5_501_Lpool Page 4 Run 572 Start Scan 35 Module 0 Stream 1

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 0 Response Curve Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 1 Response Curve Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 2 Response Curve Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 3 Response Curve Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 4 Response Curve Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 5 Response Curve Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 0 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 1 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 2 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 3 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 4 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 5 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 0 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 1 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 2 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 3 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 4 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 5 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 0 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 1 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 2 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 3 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 4 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 5 Input Noise Nent = 0