ATLAS SCT Module Test: TrimDac Response TrimRange -1 - Mon Nov 04 13:58:20 2002 - UNKNOWN - Module k5_302 Page 9 Run 607 Start Scan 9 Module 0

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14 Trim Settings module 0 link 0 TrimRange -1 Nent = 765

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14 Trim Settings module 0 link 1 TrimRange -1 Nent = 766

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Trimmed Threshold (mV)

0 20 40 60 80 100 Trimmed Threshold module 0 link 0 TrimRange -1 Nent = 765

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Trimmed Threshold (mV)

0 20 40 60 80 100 Trimmed Threshold module 0 link 1 TrimRange -1 Nent = 766

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 Trim Distribution chip 0 Nent = 128

4.081 ± Constant = 36.15 0.1402 ± Mean = 4.837 0.09521 ± Sigma = 1.345 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 Trim Distribution chip 1 Nent = 128

2.865 ± Constant = 21.92 0.2096 ± Mean = 7.337 0.215 ± Sigma = 2.171 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Trim Distribution chip 2 Nent = 128

1.904 ± Constant = 16.47 0.3219 ± Mean = 6.656 0.2671 ± Sigma = 2.99 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Trim Distribution chip 3 Nent = 128 5.057 ± Constant = 42.52 0.1033 ± Mean = 3.908 0.08517 ± Sigma = 1.121 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 Trim Distribution chip 4 Nent = 127 4.741 ± Constant = 35.8 0.1216 ± Mean = 5.039 0.1211 ± Sigma = 1.271 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Trim Distribution chip 5 Nent = 126 2.466 ± Constant = 20.59 0.218 ± Mean = 7.299 0.1871 ± Sigma = 2.311 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Trim Distribution chip 0 Nent = 127 2.311 ± Constant = 17.89 0.2762 ± Mean = 8.753 0.2612 ± Sigma = 2.637 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Trim Distribution chip 1 Nent = 128 2.851 ± Constant = 22.53 0.2152 ± Mean = 7.814 0.204 ± Sigma = 2.157 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 Trim Distribution chip 2 Nent = 127 4.072 ± Constant = 33.21 0.1703 ± Mean = 4.128 0.112 ± Sigma = 1.376 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Trim Distribution chip 3 Nent = 128 2.718 ± Constant = 23.39 0.2019 ± Mean = 6.446 0.1703 ± Sigma = 2.111 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Trim Distribution chip 4 Nent = 128 2.285 ± Constant = 19.94 0.2384 ± Mean = 6.03 0.1988 ± Sigma = 2.523 ± ± ±

Trim Setting

0 2 4 6 8 10 12 14

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Trim Distribution chip 5 Nent = 128 4.473 ± Constant = 36.89 0.1324 ± Mean = 3.828 0.1123 ± Sigma = 1.339 ± ± ±

75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 Threshold Distribution chip 0 Nent = 128 3.507 ± Constant = 30.18 0.3027 ± Mean = 99.4 0.31 ± Sigma = 2.35 ± ± ±

75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Threshold Distribution chip 1 Nent = 128 5.654 ± Constant = 45.55 0.1768 ± Mean = 99.95 0.2233 ± Sigma = 1.554 ± ± ±

75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125

n(channels)

0 10 20 30 40 50 Threshold Distribution chip 2 Nent = 128 6.513 ± Constant = 55.94 0.113 ± Mean = 100 0.1058 ± Sigma = 1.17 ± ± ±

75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Threshold Distribution chip 3 Nent = 128

2.655 ± Constant = 26.28 0.7032 ± Mean = 98.72 0.4987 ± Sigma = 3.35 ± ± ±

75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 Threshold Distribution chip 4 Nent = 127

3.716 ± Constant = 32.59 0.1905 ± Mean = 100.2 0.1334 ± Sigma = 1.743 ± ± ±

75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Threshold Distribution chip 5 Nent = 126

5.629 ± Constant = 45.05 0.1755 ± Mean = 99.98 0.2202 ± Sigma = 1.541 ± ± ±

75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125

n(channels)

0 10 20 30 40 50 60 Threshold Distribution chip 0 Nent = 127 7.099 ± Constant = 58.45 0.1061 ± Mean = 100.1 0.09897 ± Sigma = 1.078 ± ± ±

75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125

n(channels)

0 10 20 30 40 50 Threshold Distribution chip 1 Nent = 128 6.74 ± Constant = 58.58 0.1051 ± Mean = 99.98 0.09311 ± Sigma = 1.107 ± ± ±

75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125

n(channels)

0 5 10 15 20 25 Threshold Distribution chip 2 Nent = 127 2.978 ± Constant = 26.15 0.9624 ± Mean = 101.4 1.054 ± Sigma = 3.526 ± ± ±

75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125

n(channels)

0 10 20 30 40 50 Threshold Distribution chip 3 Nent = 128 5.869 ± Constant = 47.93 0.1604 ± Mean = 99.82 0.1677 ± Sigma = 1.385 ± ± ±

75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Threshold Distribution chip 4 Nent = 128 6.162 ± Constant = 51.72 0.1306 ± Mean = 100 0.1352 ± Sigma = 1.29 ± ± ±

75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125

n(channels)

0 5 10 15 20 25 30 Threshold Distribution chip 5 Nent = 128 2.888 ± Constant = 27.59 0.3683 ± Mean = 99.37 0.2753 ± Sigma = 2.632 ± ± ±