ATLAS SCT Noise Occupancy - log scale - Wed Jul 25 16:56:08 2001 - LIVERPOOL Page 1 Run 450 Scan 2 Module 0 (k4_208)

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1

Channel Number

100 200 300 400 500 600 700

THRESHOLD (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Module 0 k4_208 Stream 0 THRESHOLD (mV) Scan

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1

Channel Number

100 200 300 400 500 600 700

THRESHOLD (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Module 0 k4_208 Stream 1 THRESHOLD (mV) Scan

THRESHOLD (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140

Log(occupancy)

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1 Module 0 k4_208 Stream 0 THRESHOLD (mV) Scan

3.16E-001

THRESHOLD (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140

Log(occupancy)

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1 Module 0 k4_208 Stream 1 THRESHOLD (mV) Scan

3.32E-001

ATLAS SCT Noise Occupancy - log scale - Wed Jul 25 16:56:08 2001 - LIVERPOOL Page 2 Run 450 Scan 2 Module 0 (k4_208)

THRESHOLD (mV)

0 20 40 60 80 100120140

Log(occupancy)

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1 Module 0 k4_208 Stream 0 THRESHOLD (mV) Scan

3.24E-001

0 20 40 60 80 100 120 140 160 940 950 960 970 980 990 Module 0 k4_208 Icc

THRESHOLD (mV)

Icc(mA)

960mA Typical

990mA Max

0 20 40 60 80 100 120 140 160 600 650 700 750 800 850 900 950 Module 0 k4_208 Idd

THRESHOLD (mV)

Idd(mA)

835mA Typical

935mA Max

0 20 40 60 80 100 120 140 160 6 6.2 6.4 6.6 6.8 7 Module 0 k4_208 Power

THRESHOLD (mV)

Power(W)

6

7 6.70W Typical

7.07W Max