ATLAS SCT Noise Occupancy - log scale - Tue Oct 22 16:15:04 2002 - UNKNOWN Page 1 Run 573 Scan 49 Module 0 (k5_501_Lpool)

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1

Channel Number

100 200 300 400 500 600 700

THRESHOLD (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Module 0 k5_501_Lpool Stream 0 THRESHOLD (mV) Scan

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1

Channel Number

100 200 300 400 500 600 700

THRESHOLD (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Module 0 k5_501_Lpool Stream 1 THRESHOLD (mV) Scan

THRESHOLD (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140

Log(occupancy)

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1 Module 0 k5_501_Lpool Stream 0 THRESHOLD (mV) Scan

1.10E-004

THRESHOLD (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140

Log(occupancy)

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1 Module 0 k5_501_Lpool Stream 1 THRESHOLD (mV) Scan

5.31E-005

ATLAS SCT Noise Occupancy - log scale - Tue Oct 22 16:15:04 2002 - UNKNOWN Page 2 Run 573 Scan 49 Module 0 (k5_501_Lpool)

THRESHOLD (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140

Log(occupancy)

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1 Module 0 k5_501_Lpool Stream 0 THRESHOLD (mV) Scan

8.14E-005

0 20 40 60 80 100 120 900 910 920 930 940 950 960 Module 0 k5_501_Lpool Icc

THRESHOLD (mV)

Icc(mA)

950mA Typical

960mA Max

0 20 40 60 80 100 120 570 580 590 600 610 620 630 640 Module 0 k5_501_Lpool Idd

THRESHOLD (mV)

Idd(mA)

580mA Typical

640mA Max

0 20 40 60 80 100 120

5.55 5.6 5.65 5.7 5.75 5.8 Module 0 k5_501_Lpool Power

THRESHOLD (mV)

Power(W)

5.64W Typical

5.78W Max

ATLAS SCT Noise Occupancy - log scale - Tue Oct 22 16:15:04 2002 - UNKNOWN Page 3 Run 573 Scan 49 Module 0 (k5_501_Lpool)

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 0 chip 0

1466 ENC

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 0 chip 1

1323 ENC

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 0 chip 2

1443 ENC

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 0 chip 3

1559 ENC

0 0.20.40.60.8 1 1.21.41.61.8 2 2.2 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 0 chip 4

1556 ENC

0 0.5 1 1.5 2 2.5 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 0 chip 5

1735 ENC

0 0.20.40.60.8 1 1.21.41.61.8 2 2.22.4 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 1 chip 0

1606 ENC

0 0.20.40.60.8 1 1.21.41.61.8 2 2.2 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 1 chip 1

1496 ENC

0 0.20.40.60.8 1 1.21.41.61.8 2 2.22.4 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 1 chip 2

1505 ENC

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 1 chip 3

1499 ENC

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 1 chip 4

1396 ENC

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 1 chip 5

1363 ENC