22/10/98

Maxwell Simulation of CDF Layer 00 Cable Capacitance

Geometry

Strip Pitch 0.1 mm Strip Width 0.025 mm Substrate Thickness 0.1 mm Topcover (optional) 0.05 mm Metal Thickness 0.005 mm Substrate e_r 4.3

Results

Electrode C (pF/m) (no top)

C (pF/m) (top) C^1_{Total} 44.50 71.20 C^1_2 14.50 26.00 C^1_3 3.15 4.45 C^1_4 0.25 0.33

MaxwellSimulationofCDF Layer 00 Cable Capacitance

                       1

               2

       3

4 2 3 4