ATLAS SCT Noise Occupancy - log scale - Mon Oct 21 15:44:27 2002 - UNKNOWN Page 1 Run 553 Scan 49 Module 0 (k5_501_Lpool)

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1

Channel Number

100 200 300 400 500 600 700

THRESHOLD (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Module 0 k5_501_Lpool Stream 0 THRESHOLD (mV) Scan

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1

Channel Number

100 200 300 400 500 600 700

THRESHOLD (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Module 0 k5_501_Lpool Stream 1 THRESHOLD (mV) Scan

THRESHOLD (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140

Log(occupancy)

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1 Module 0 k5_501_Lpool Stream 0 THRESHOLD (mV) Scan

8.01E-004

THRESHOLD (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140

Log(occupancy)

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1 Module 0 k5_501_Lpool Stream 1 THRESHOLD (mV) Scan

1.32E-003

ATLAS SCT Noise Occupancy - log scale - Mon Oct 21 15:44:27 2002 - UNKNOWN Page 2 Run 553 Scan 49 Module 0 (k5_501_Lpool)

THRESHOLD (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140

Log(occupancy)

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1 Module 0 k5_501_Lpool Stream 0 THRESHOLD (mV) Scan

1.06E-003

0 20 40 60 80 100 920 925 930 935 940 945 950 Module 0 k5_501_Lpool Icc

THRESHOLD (mV)

Icc(mA)

950mA Typical

950mA Max

0 20 40 60 80 100 560 580 600 620 640 Module 0 k5_501_Lpool Idd

THRESHOLD (mV)

Idd(mA)

570mA Typical

650mA Max

0 20 40 60 80 100

5.55 5.6 5.65 5.7 5.75 5.8 Module 0 k5_501_Lpool Power

THRESHOLD (mV)

Power(W)

5.61W Typical

5.82W Max

ATLAS SCT Noise Occupancy - log scale - Mon Oct 21 15:44:27 2002 - UNKNOWN Page 3 Run 553 Scan 49 Module 0 (k5_501_Lpool)

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 -20

-15

-10

-5

0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 0 chip 0

2418 ENC

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8

-20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 0 chip 1

1417 ENC

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 0 chip 2

2846 ENC

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 -20

-15

-10

-5

0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 0 chip 3

1589 ENC

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 -20

-15

-10

-5

0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 0 chip 4

1505 ENC

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 -20

-15

-10

-5

0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 0 chip 5

1464 ENC

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8

-20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 1 chip 0

1435 ENC

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 1 chip 1

2724 ENC

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 -20

-15

-10

-5

0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 1 chip 2

3091 ENC

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 -20

-15

-10

-5

0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 1 chip 3

1521 ENC

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 -25 -20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 1 chip 4

1510 ENC

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8

-20 -15 -10 -5 0 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

0 Noise Occupancy link 1 chip 5

1599 ENC