ATLAS SCT Module Test: Response vs. Channel - Mon Oct 21 15:11:00 2002 - UNKNOWN - Module k5_501_Lpool Page 1 Run 553 Start Scan 37 Module 0 Stream 0

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Vt50 (mV

0 50 100 150 200 250 Vt50 at 2.00fC Nent = 764

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Gain (mV/fC)

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 Gain at 2.00fC Nent = 764

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Extrapolated Offset (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Extrapolated Offset Nent = 764

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Input Noise (ENC)

500 1000

1500

2000

2500

3000

Input Noise at 2.00fC Nent = 764

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 Chip 0 Vt50 at 2.00fC Nent = 128

1.046 ± Constant = 9.62 0.2337 ± Mean = 134.9 0.1652 ± Sigma = 2.633 ± ± ±

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 1 Vt50 at 2.00fC Nent = 128

1.389 ± Constant = 12.78 0.1759 ± Mean = 139 0.1243 ± Sigma = 1.982 ± ± ±

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 2 Vt50 at 2.00fC Nent = 128

1.11 ± Constant = 10.21 0.2202 ± Mean = 139.2 0.1557 ± Sigma = 2.481 ± ± ±

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 Chip 3 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 0.9864 ± Constant = 9.112 0.2477 ± Mean = 135.6 0.1751 ± Sigma = 2.802 ± ± ±

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Chip 4 Vt50 at 2.00fC Nent = 127 1.583 ± Constant = 14.57 0.1543 ± Mean = 137.9 0.1091 ± Sigma = 1.739 ± ± ±

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Chip 5 Vt50 at 2.00fC Nent = 125 1.585 ± Constant = 14.47 0.1542 ± Mean = 134.2 0.109 ± Sigma = 1.723 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 0 Gain at 2.00fC Nent = 128 2.57 ± Constant = 23.65 0.09506 ± Mean = 49.6 0.06722 ± Sigma = 1.071 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Chip 1 Gain at 2.00fC Nent = 128 1.859 ± Constant = 17.1 0.1314 ± Mean = 52.58 0.09295 ± Sigma = 1.481 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 2 Gain at 2.00fC Nent = 128 2.179 ± Constant = 20.05 0.1121 ± Mean = 52.9 0.07928 ± Sigma = 1.264 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 3 Gain at 2.00fC Nent = 128 3.147 ± Constant = 29.07 0.07763 ± Mean = 51.25 0.05489 ± Sigma = 0.8783 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 4 Gain at 2.00fC Nent = 127 2.602 ± Constant = 23.94 0.0939 ± Mean = 51.33 0.06639 ± Sigma = 1.058 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 5 Gain at 2.00fC Nent = 125 2.292 ± Constant = 20.92 0.1066 ± Mean = 47.79 0.07536 ± Sigma = 1.192 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Chip 0 Extrapolated Offset Nent = 128 1.816 ± Constant = 16.71 0.2691 ± Mean = 34.6 0.1903 ± Sigma = 3.032 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 1 Extrapolated Offset Nent = 128 2.596 ± Constant = 23.89 0.1882 ± Mean = 31.29 0.1331 ± Sigma = 2.121 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Chip 2 Extrapolated Offset Nent = 128 1.837 ± Constant = 16.85 0.2665 ± Mean = 30.87 0.1914 ± Sigma = 3.006 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Chip 3 Extrapolated Offset Nent = 128

1.809 ± Constant = 16.71 0.2701 ± Mean = 31.64 0.191 ± Sigma = 3.056 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 4 Extrapolated Offset Nent = 127

3.193 ± Constant = 29.38 0.153 ± Mean = 33.18 0.1082 ± Sigma = 1.725 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 5 Extrapolated Offset Nent = 125

2.883 ± Constant = 26.32 0.1695 ± Mean = 36.81 0.1198 ± Sigma = 1.895 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 0 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 5.378 ± Constant = 49.68 3.028 ± Mean = 1554 2.141 ± Sigma = 34.26 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Chip 1 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 3.888 ± Constant = 35.92 4.189 ± Mean = 1488 2.962 ± Sigma = 47.39 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Chip 2 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 4.43 ± Constant = 40.76 3.677 ± Mean = 1460 2.6 ± Sigma = 41.43 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Chip 3 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 4.3 ± Constant = 39.72 3.788 ± Mean = 1489 2.678 ± Sigma = 42.85 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 Chip 4 Input Noise at 2.00fC Nent = 127 3.823 ± Constant = 35.17 4.261 ± Mean = 1552 3.012 ± Sigma = 48.01 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 Chip 5 Input Noise at 2.00fC Nent = 125 3.85 ± Constant = 35.14 4.231 ± Mean = 1585 2.991 ± Sigma = 47.3 ± ± ±

ATLAS SCT Module Test: Response Curve - Mon Oct 21 15:11:00 2002 - UNKNOWN - Module k5_501_Lpool Page 2 Run 553 Start Scan 37 Module 0 Stream 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 0 Response Curve Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 1 Response Curve Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 2 Response Curve Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 3 Response Curve Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 4 Response Curve Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 5 Response Curve Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 0 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 1 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 2 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 3 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 4 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 5 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 0 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 1 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 2 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 3 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 4 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 5 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 0 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 1 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 2 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 3 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 4 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 5 Input Noise Nent = 0

ATLAS SCT Module Test: Response vs. Channel - Mon Oct 21 15:11:00 2002 - UNKNOWN - Module k5_501_Lpool Page 3 Run 553 Start Scan 37 Module 0 Stream 1

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Vt50 (mV

0 50 100 150 200 250 Vt50 at 2.00fC Nent = 761

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Gain (mV/fC)

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 Gain at 2.00fC Nent = 761

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Extrapolated Offset (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Extrapolated Offset Nent = 761

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Input Noise (ENC)

500 1000

1500

2000

2500

3000

Input Noise at 2.00fC Nent = 761

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Chip 0 Vt50 at 2.00fC Nent = 127

1.735 ± Constant = 15.96 0.1408 ± Mean = 135.4 0.09957 ± Sigma = 1.587 ± ± ±

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Chip 1 Vt50 at 2.00fC Nent = 128

1.095 ± Constant = 10.08 0.2231 ± Mean = 138.4 0.1577 ± Sigma = 2.514 ± ± ±

Vt50 (mV)

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 Chip 2 Vt50 at 2.00fC Nent = 128

0.9899 ± Constant = 9.108 0.2468 ± Mean = 140.4 0.1745 ± Sigma = 2.781 ± ± ±

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Chip 3 Vt50 at 2.00fC Nent = 127 1.876 ± Constant = 17.27 0.1302 ± Mean = 137.5 0.09206 ± Sigma = 1.467 ± ± ±

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 4 Vt50 at 2.00fC Nent = 126 1.049 ± Constant = 9.618 0.2328 ± Mean = 139.3 0.1646 ± Sigma = 2.613 ± ± ±

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Chip 5 Vt50 at 2.00fC Nent = 125 1.74 ± Constant = 15.82 0.1404 ± Mean = 137.7 0.0993 ± Sigma = 1.564 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 0 Gain at 2.00fC Nent = 127 2.402 ± Constant = 22.1 0.1017 ± Mean = 49.69 0.07191 ± Sigma = 1.146 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Chip 1 Gain at 2.00fC Nent = 128 2.444 ± Constant = 22.49 0.09997 ± Mean = 52.73 0.07069 ± Sigma = 1.127 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Chip 2 Gain at 2.00fC Nent = 128 2.131 ± Constant = 19.61 0.1146 ± Mean = 54.23 0.08106 ± Sigma = 1.292 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 3 Gain at 2.00fC Nent = 127 2.643 ± Constant = 24.31 0.09245 ± Mean = 51.37 0.06537 ± Sigma = 1.042 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Chip 4 Gain at 2.00fC Nent = 126 2.183 ± Constant = 20.01 0.1119 ± Mean = 53.14 0.07912 ± Sigma = 1.256 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 5 Gain at 2.00fC Nent = 125 2.541 ± Constant = 23.1 0.09617 ± Mean = 51.17 0.068 ± Sigma = 1.071 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 0 Extrapolated Offset Nent = 127 3.214 ± Constant = 29.57 0.152 ± Mean = 34.63 0.1075 ± Sigma = 1.713 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Chip 1 Extrapolated Offset Nent = 128 1.875 ± Constant = 17.25 0.2606 ± Mean = 30.96 0.1843 ± Sigma = 2.937 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Chip 2 Extrapolated Offset Nent = 128 2.032 ± Constant = 18.7 0.2402 ± Mean = 29.53 0.1699 ± Sigma = 2.709 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 3 Extrapolated Offset Nent = 127

3.278 ± Constant = 30.16 0.1491 ± Mean = 32.73 0.1054 ± Sigma = 1.68 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Chip 4 Extrapolated Offset Nent = 126

1.732 ± Constant = 15.87 0.2822 ± Mean = 30.52 0.1995 ± Sigma = 3.167 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 5 Extrapolated Offset Nent = 125

2.888 ± Constant = 26.26 0.1692 ± Mean = 33.08 0.1196 ± Sigma = 1.884 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Chip 0 Input Noise at 2.00fC Nent = 127 4.678 ± Constant = 42.87 3.482 ± Mean = 1524 2.462 ± Sigma = 39.08 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 Chip 1 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 5.38 ± Constant = 49.5 3.027 ± Mean = 1464 2.141 ± Sigma = 34.12 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Chip 2 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 4.232 ± Constant = 38.94 3.849 ± Mean = 1473 2.721 ± Sigma = 43.37 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Chip 3 Input Noise at 2.00fC Nent = 127 4.189 ± Constant = 38.54 3.888 ± Mean = 1525 2.749 ± Sigma = 43.82 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Chip 4 Input Noise at 2.00fC Nent = 126 4.151 ± Constant = 38.04 3.924 ± Mean = 1512 2.774 ± Sigma = 44.04 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 Chip 5 Input Noise at 2.00fC Nent = 125 3.43 ± Constant = 31.31 4.749 ± Mean = 1532 3.358 ± Sigma = 53.09 ± ± ±

ATLAS SCT Module Test: Response Curve - Mon Oct 21 15:11:00 2002 - UNKNOWN - Module k5_501_Lpool Page 4 Run 553 Start Scan 37 Module 0 Stream 1

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 0 Response Curve Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 1 Response Curve Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 2 Response Curve Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 3 Response Curve Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 4 Response Curve Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 5 Response Curve Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 0 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 1 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 2 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 3 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 4 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 5 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 0 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 1 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 2 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 3 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 4 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 5 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 0 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 1 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 2 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 3 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 4 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 5 Input Noise Nent = 0