+ 20 ^oC + 10 ^oC + 7.5 ^oC + 5.0 ^oC 0.0 ^oC - 10 ^oC

fluence (cm^{-2}) strip current (υA)