0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

Signal Efficiency

0 20 40 60 80 100 120 [MeV] A’ m

6−10

5−10

4−10

∈ Kinetic mixing

0.05

0.08

0.10

0.13

0.07

0.12

0.32

0.40

0.47

0.48

0.11

0.25

0.45

0.49

0.51

0.50

0.49

0.51

0.51

0.49

0.30

0.51

0.51

0.50

0.50

0.49

0.48

0.46

0.45

0.45

0.51

0.51

0.50

0.50

0.47

0.46

0.50 0.50 0.50

0.48

0.45

0.52 0.50 0.49

0.45

0.47 0.46 0.47

0.44