123456789101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030313132323333343435353636373738383939404041414242434344444545464647474848494950505151525253535454555556565757585859596060616162626363646465656666676768686969707071717272737374747575767677777878797980808181828283838484858586868787888889899090919192929393949495959696979798989999100100132145876569101018171716161515141413131212112524242323222221212020191918112526262727282829323231312933333030343435353636383837373939404041434242414344444545474746464848494950525151505253535454565655555757585859616060596162626363656564646666676768706969687071717272747473737575838276778278788779798688888781808081858484838589778676899090929291919393949495979696959798989999100100TSK3B-SK2

FT2A-SK2

B-SK1

FT1A-SK1

A-PL1

K-SK1

K-PL1

H-SK1

cable screen

TDout3ret
out3ret
out3-3
out3_2
out3_1
outref3
out3_0
out2ret
out2-3
out2_2
out2_1
outref1
outref2
out2_0
out1ret
out1-3
out1_2
out1_1
out1_0
out0ret
outref0
out0-3
out0_2
out0_1
out0_0

NCNCNCresetb return
resetb return
clk return
ctrl return
din return
vref return
triggern
triggerp
clkp
clkn
resetb
si-clk
si-ctrl
si-din
bias return
bias guard

SK1hybrid

505050505050505049494949494949494848484848484848474747474747474746464646464646464545454545454545vref
vref

44444444444444444343434343434343424242424242424241414141414141414040404040404040393939393939393938383838383838383737373737373737363636363636363635353535353535353434343434343434333333333333333332323232323232323131313131313131303030303030303029292929292929292828282828282828272727272727272726262626262626262525252525252525242424242424242423232323232323232222222222222222212121212121212120202020202020201919191919191919181818181818181817171717171717171616161616161616151515151515151514141414141414141313131313131313121212121212121211111111111111111010101010101010987654321bias high
bias high
anv-
anv+
anv-sense
anv+sense
temp-
temp+

NCNCresetb return
pin removed
anx+