

%**********************************************************************
%                                                                    **
%     Program  :   PC-INSERT 8.7                                     **
%     Date     :   May 30 2003                                       **
%     Time     :   10:16:50 AM                                       **
%     File In  :   beetle5x.pcb                                      **
%     File Out :   beetle5x.ins                                      **
%     Format   :   AUTO INSERTION FILE                               **
%                                                                    **
%**********************************************************************


$FORMAT
  REFDES       CENTX       CENTY ANGLE      TYPE
        VALUE
$UNITS
         CMM
$BOARD-EXTENT
                   -8750         200        8750      -10300
$BOARD-ORIGIN
                   -8750      -10300
$TARGET
$THROUGH-TOP
 
      U1    15083.75     9780.64    85  b13outln  custom die ** not loaded**
      U2    14856.91     8541.66    74  b13outln  custom die ** not loaded**
      U3    14390.18     7371.78    63  b13outln  custom die ** not loaded**
      U4    13701.81     6316.81    51  b13outln  custom die ** not loaded**
      U5    12818.97     5418.47    40  b13outln  custom die ** not loaded**
      U6    11776.21     4711.79    28  b13outln  custom die ** not loaded**
      U7    10614.65     4224.71    17  b13outln  custom die ** not loaded**
      U8     9379.82     3976.28     6  b13outln  custom die ** not loaded**
      U9     8120.16     3976.26   354  b13outln  custom die ** not loaded**
     U10     6885.36     4224.72   343  b13outln  custom die ** not loaded**
     U11     5723.79     4711.79   332  b13outln  custom die ** not loaded** 
     U12     4681.03     5418.46   320  b13outln  custom die ** not loaded**
     U13     3798.17     6316.85   309  b13outln  custom die ** not loaded**
     U14     3109.84     7371.77   297  b13outln  custom die ** not loaded**
     U15     2643.12     8541.67   286  b13outln  custom die ** not loaded**
     U16     2416.27     9780.63   275  b13outln  custom die ** not loaded**

 
     CX1    16389.85     9870.60    85     cap4x  0.1uF 10v X7R array W3A4YC104MA-MR
     CX2    16001.24     9903.28    85     cap4x  0.1uF 10v X7R array W3A4YC104MA-MR
     CX3       16156     8380.86    74     cap4x  0.1uF 10v X7R array W3A4YC104MA-MR
     CX4    15780.20     8487.87    74     cap4x  0.1uF 10v X7R array W3A4YC104MA-MR
     CX5    15634.16     6964.80    63     cap4x  0.1uF 10v X7R array W3A4YC104MA-MR
     CX6    15287.19     7142.92    63     cap4x  0.1uF 10v X7R array W3A4YC104MA-MR
     CX7    14834.05     5660.40    51     cap4x  0.1uF 10v X7R array W3A4YC104MA-MR
     CX8    14531.29     5906.44    51     cap4x  0.1uF 10v X7R array W3A4YC104MA-MR
     CX9    13804.52     4558.46    40     cap4x  0.1uF 10v X7R array W3A4YC104MA-MR
    CX10    13555.58     4856.89    40     cap4x  0.1uF 10v X7R array W3A4YC104MA-MR
    CX11    12561.86     3665.57    28     cap4x  0.1uF 10v X7R array W3A4YC104MA-MR
    CX12    12379.01     4010.13    28     cap4x  0.1uF 10v X7R array W3A4YC104MA-MR
    CX13    11186.33     3048.05    17     cap4x  0.1uF 10v X7R array W3A4YC104MA-MR
    CX14    11072.43     3421.44    17     cap4x  0.1uF 10v X7R array W3A4YC104MA-MR
    CX15     9716.10     2711.64     6     cap4x  0.1uF 10v X7R array W3A4YC104MA-MR
    CX16     9675.24     3099.93     6     cap4x  0.1uF 10v X7R array W3A4YC104MA-MR
    CX17     8185.79     2669.80   354     cap4x  0.1uF 10v X7R array W3A4YC104MA-MR
    CX18     8227.60     3057.62   354     cap4x  0.1uF 10v X7R array W3A4YC104MA-MR
    CX19     6701.10     2930.23   343     cap4x  0.1uF 10v X7R array W3A4YC104MA-MR
    CX20        6815     3303.63   343     cap4x  0.1uF 10v X7R array W3A4YC104MA-MR
    CX21     5295.21     3476.60   332     cap4x  0.1uF 10v X7R array W3A4YC104MA-MR
    CX22     5479.27     3820.68   332     cap4x  0.1uF 10v X7R array W3A4YC104MA-MR
    CX23     4005.60     4298.31   320     cap4x  0.1uF 10v X7R array W3A4YC104MA-MR
    CX24     4256.45     4597.69   320     cap4x  0.1uF 10v X7R array W3A4YC104MA-MR
    CX25     2921.20     5346.85   309     cap4x  0.1uF 10v X7R array W3A4YC104MA-MR
    CX26     3223.95     5591.46   309     cap4x  0.1uF 10v X7R array W3A4YC104MA-MR
    CX27     2050.89     6603.95   297     cap4x  0.1uF 10v X7R array W3A4YC104MA-MR
    CX28     2397.62     6781.76   297     cap4x  0.1uF 10v X7R array W3A4YC104MA-MR
    CX29     1457.62     7991.28   286     cap4x  0.1uF 10v X7R array W3A4YC104MA-MR
    CX30     1831.97     8099.41   286     cap4x  0.1uF 10v X7R array W3A4YC104MA-MR
    CX31     1145.96        9465   275     cap4x  0.1uF 10v X7R array W3A4YC104MA-MR
    CX32     1535.67     9501.15   275     cap4x  0.1uF 10v X7R array W3A4YC104MA-MR

 
$SMD-TOP
    SK13        3195        1100     0   aht140r amp 177983-6 receptacle (modified)
    SK11       14295        1100     0   amp140r amp 177983-6 receptacle 
      C1       15150       10230   175   cap0603 0.1uF 10v X7R 
      C2    15076.99     9327.15   175   cap0603 0.1uF 10v X7R 
      C3    15012.54     8973.86   164   cap0603 0.1uF 10v X7R 
      C4    14763.57     8098.35   164   cap0603 0.1uF 10v X7R 
      C5    14623.77     7762.69   153   cap0603 0.1uF 10v X7R 
      C6    14214.37     6954.18   153   cap0603 0.1uF 10v X7R 
      C7    14012.06     6650.91   141   cap0603 0.1uF 10v X7R 
      C8    13442.85     5945.62   141   cap0603 0.1uF 10v X7R 
      C9    13189.56     5686.90   130   cap0603 0.1uF 10v X7R 
     C10    12492.27     5104.72   130   cap0603 0.1uF 10v X7R 
     C11    12192.03     4900.83   118   cap0603 0.1uF 10v X7R 
     C12    11391.66     4470.93   118   cap0603 0.1uF 10v X7R 
     C13    11058.24     4329.55   107   cap0603 0.1uF 10v X7R 
     C14    10192.64     4062.18   107   cap0603 0.1uF 10v X7R 
     C15     9836.45     3994.86    96   cap0603 0.1uF 10v X7R 
     C16     8933.66     3898.69    96   cap0603 0.1uF 10v X7R 
     C17     8570.46     3899.97    84   cap0603 0.1uF 10v X7R 
     C18     7667.04     3992.30    84   cap0603 0.1uF 10v X7R 
     C19     7314.41     4064.75    73   cap0603 0.1uF 10v X7R  
     C20     6443.71     4326.99    73   cap0603 0.1uF 10v X7R  
     C21     6113.52     4473.18    62   cap0603 0.1uF 10v X7R 
     C22     5309.84     4897.01    62   cap0603 0.1uF 10v X7R 
     C23     5014.58     5103.47    50   cap0603 0.1uF 10v X7R 
     C24     4314.28     5685.34    50   cap0603 0.1uF 10v X7R 
     C25     4063.61     5944.37    39   cap0603 0.1uF 10v X7R 
     C26     3489.13     6648.38    39   cap0603 0.1uF 10v X7R 
     C27     3290.90     6952.03    27   cap0603 0.1uF 10v X7R 
     C28     2875.76     7761.20    27   cap0603 0.1uF 10v X7R 
     C29     2740.80     8095.89    16   cap0603 0.1uF 10v X7R 
     C30     2489.15     8969.17    16   cap0603 0.1uF 10v X7R 
     C31     2427.94     9324.38     5   cap0603 0.1uF 10v X7R 
     C32     2345.56    10229.07     5   cap0603 0.1uF 10v X7R 
     C33    16606.46       10154   181    cx1206 2.2uF 10v X7R
     C34    16518.05     9146.77   170    cx1206 2.2uF 10v X7R
     C35    16418.75     8620.09   170    cx1206 2.2uF 10v X7R
     C36    16143.24     7644.91   158    cx1206 2.2uF 10v X7R
     C37    15941.42     7150.27   158    cx1206 2.2uF 10v X7R
     C38    15480.11     6246.84   147    cx1206 2.2uF 10v X7R
     C39    15172.56     5779.11   146    cx1206 2.2uF 10v X7R
     C40    14532.49     4988.44   135    cx1206 2.2uF 10v X7R
     C41    14160.87     4607.85   135    cx1206 2.2uF 10v X7R
     C42    13383.70     3958.14   124    cx1206 2.2uF 10v X7R
     C43    12920.46     3640.33   124    cx1206 2.2uF 10v X7R
     C44       12027     3163.63   112    cx1206 2.2uF 10v X7R
     C45    11532.36     2956.03   112    cx1206 2.2uF 10v X7R
     C46    10565.53     2660.03   101    cx1206 2.2uF 10v X7R
     C47    10040.14     2554.95   101    cx1206 2.2uF 10v X7R
     C48     9032.28     2448.59    90    cx1206 2.2uF 10v X7R
     C49     8468.44     2449.87    90    cx1206 2.2uF 10v X7R
     C50     7460.58     2554.95    78    cx1206 2.2uF 10v X7R
     C51     6936.47     2657.47    78    cx1206 2.2uF 10v X7R
     C52     5968.33     2953.48    67    cx1206 2.2uF 10v X7R
     C53     5474.98     3164.92    67    cx1206 2.2uF 10v X7R
     C54     4582.44     3641.61    56    cx1206 2.2uF 10v X7R
     C55     4115.99     3956.85    56    cx1206 2.2uF 10v X7R
     C56     3340.06     4607.81    45    cx1206 2.2uF 10v X7R
     C57     2964.60     4992.24    45    cx1206 2.2uF 10v X7R
     C58     2328.34     5776.49    33    cx1206 2.2uF 10v X7R
     C59     2019.52     6246.78    33    cx1206 2.2uF 10v X7R
     C60     1558.83     7150.20    22    cx1206 2.2uF 10v X7R
     C61        1357     7644.84    22    cx1206 2.2uF 10v X7R
     C62        1076     8624.27    10    cx1206 2.2uF 10v X7R
     C63      984.19     9149.41    10    cx1206 2.2uF 10v X7R
     C64 **assignment not used**
     C65       16473     8883.45   169    cx1210  ** not loaded** 
     C66    16040.21     7397.18   158    cx1210  ** not loaded** 
     C67    15329.15     6003.24   146    cx1210  ** not loaded** 
     C68    14351.36     4797.81   134    cx1210  ** not loaded** 
     C69    13146.61     3784.74   123    cx1210  ** not loaded** 
     C70    11782.21     3056.98   112    cx1210  ** not loaded** 
     C71       10304     2604.29   101    cx1210  ** not loaded** 
     C72     8741.43        2444    89    cx1210  ** not loaded** 
     C73     7197.77        2603    78    cx1210  ** not loaded** 
     C74     5723.36     3058.21    68    cx1210  ** not loaded** 
     C75     4335.20     3801.97    55    cx1210  ** not loaded** 
     C76     3151.57     4794.51    44    cx1210  ** not loaded** 
     C77     2163.50     6015.30    32    cx1210  ** not loaded** 
     C78     1454.99     7395.11    21    cx1210  ** not loaded** 
     C79     1027.32     8880.06    10    cx1210  ** not loaded** 
     C80 **assignment not used**
     C81        6750        1350   270   cap1206  ** not loaded** 
     C82        7000        1350   270   cap1206  ** not loaded** 
     C83        7250        1350   270   cap1206  ** not loaded** 
     C84        7500        1350   270   cap1206  ** not loaded** 
     C85        7750        1350   270   cap1206  ** not loaded** 
     C86        8000        1350   270   cap1206  ** not loaded** 
     C87        8250        1350   270   cap1206  ** not loaded** 
     C88        8500        1350   270   cap1206  ** not loaded** 
     C89        9000        1350   270   cap1206  ** not loaded** 
     C90        9250        1350   270   cap1206  ** not loaded** 
     C91        9500        1350   270   cap1206  ** not loaded** 
     C92        9750        1350   270   cap1206  ** not loaded** 
     C93       10000        1350   270   cap1206  ** not loaded** 
     C94       10250        1350   270   cap1206  ** not loaded** 
     C95       10500        1350   270   cap1206  ** not loaded** 
     C96       10750        1350   270   cap1206  ** not loaded** 
     C97        6750         850   270   cap1206  ** not loaded** 
     C98        7000         850   270   cap1206  ** not loaded** 
     C99        7250         850   270   cap1206  ** not loaded** 
    C100        7500         850   270   cap1206  ** not loaded** 
    C101        7750         850   270   cap1206  ** not loaded** 
    C102        8000         850   270   cap1206  ** not loaded** 
    C103        8250         850   270   cap1206  ** not loaded** 
    C104        8500         850   270   cap1206  ** not loaded** 
    C105        8750         850   270   cap1206  ** not loaded** 
    C106        9000         850   270   cap1206  ** not loaded** 
    C107        9250         850   270   cap1206  ** not loaded** 
    C108        9500         850   270   cap1206  ** not loaded** 
    C109        9750         850   270   cap1206  ** not loaded** 
    C110       10000         850   270   cap1206  ** not loaded** 
    C111       10250         850   270   cap1206  ** not loaded** 
    C112       10500         850   270   cap1206  ** not loaded** 
    C113       10750         850   270   cap1206  ** not loaded** 
    C114         380        4745     0   cap1206  10nF 500v
    C115         380        5055     0   cap1206  10nF 500v
     TS1       16890        8630   180      lm50  ** not loaded** 
     TS2        8460        1850     0      lm50  ** not loaded**
     TS3         630        8610     0      lm50  ** not loaded**
      R1    16891.09     8205.63    90   res0603  ** not loaded** 
      R2    16751.09     8205.63    90   res0603  ** not loaded** 
      R3     8821.09     1985.63    90   res0603  100R 
      R4     8681.09     1985.63    90   res0603  100R
      R5      671.09     9075.63    90   res0603  ** not loaded** 
      R6      531.09     9075.63    90   res0603  ** not loaded** 
      R7     1699.51    10261.95     0   res0603  75R
      R8     1403.42    10256.51     0   res0603  75R
      R9     1108.37    10251.09   180   res0603  75R
     R10      815.63    10238.91     0   res0603  75R
     R11      521.09     9975.63    90   res0603  ** not loaded** 
     R12         385        3680     0   res0603  ** not loaded** 
     R13         620        3755    90   res0603  ** not loaded** 
     R14         505        3970   180   res0603  ** not loaded** 
     R15         430        4185    90   res0603  ** not loaded** 
     R16         480        4465    90   res0603  ** not loaded** 
     R17         755        4290   180   res0603  zero ohm link
     R18         755        4430     0   res0603  zero ohm link
     R19         755        4570   180   res0603  2k49R
     R20         755        4750   180   res0603  2k49R
     R21         755        4890     0   res0603  2K49R
     R22         755        5030     0   res0603  2K49R
     R23         540        6075    90   res0603  zero ohm link
     R24     3345.63     2138.91     0   res0603  ** not loaded** 
     R25     5975.63     1948.91     0   res0603  ** not loaded** 
     R26     4461.09     3215.63    90   res0603  ** not loaded** 
     R27     4461.09     2875.63    90   res0603  ** not loaded** 
     R28     4461.09     2475.63    90   res0603  50R
     R29    14215.63     2058.91     0   res0603  ** not loaded** 
     R30    14441.09     2145.63    90   res0603  50R
     R31    15655.63     2058.91     0   res0603  ** not loaded** 
     R32    15781.09     2265.63    90   res0603  50R
     R33    14161.09     3815.63    90   res0603  ** not loaded** 
     R34    15661.09     4355.63    90   res0603  ** not loaded** 
     R35    16855.63     1758.91     0   res0603  ** not loaded** 
   SENS1     9131.09     2035.63    90   res0603  custom sensor ** not loaded** 

$END
